BZP-6.271.1.4.2021.AP Koszalin, dnia 02.06.2021 r.

*Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP na: Dzierżawę i serwis urządzeń wielofunkcyjnych z oprogramowaniem do zarządzania wydrukiem, na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koszalinie*

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 1 + MODYFIKACJA 1 SWZ**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

W kwestii specyfikacji technicznej urządzenie.

W opisie poszczególnych urządzeń w zakresie grupy I i IV w kwestii obsługi podają Państwa wymagania minimum 9 calowego ekranu natomiast w dodatkowych wymaganiach dla grupy I,II,III, IV wymagają Państwo 10 calowego ekranu.

Proszę o informacje czy w zakresie grupy I i IV dopuszczą Państwo urządzenie posiadające 9 calowy ekran?

**Odpowiedź na Pytanie nr 1**

*Patrz:* Modyfikacja 1 SWZ

**MODYFIKACJA 1 SWZ**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), modyfikuje treść SWZ:

1. w Rozdziale II SWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt 2. DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

**JEST:**

**Dodatkowe minimalne wymagania dla wszystkich GRUP**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Wszystkie zamawiane urządzenia z grupy I, II, III, IV muszą być wyposażone w czytniki kart zbliżeniowych do autentyfikacji użytkowników z wykorzystaniem kart MIFARE.  |
| 2 | Urządzenia z grup I, II, III, IV mają być wyposażone w minimum 10 calowe kolorowe panele dotykowe  |
| 3 | Urządzenia muszą zawierać pełno-wydajne materiały eksploatacyjne. |
| 4 | Dla 23 urządzeń z grupy I oraz 3 urządzeń z grupy IV metalowe oryginalne podstawy-szafki zintegrowane z urządzeniem muszą być zamykane na zamek z kluczykiem ograniczając dostęp dla osób postronnych. Zamawiający planuje przechowywać w nich zapas papieru do kopiarek. |
| 5 | Dla urządzenia z grupy III finiszer broszurujący na 2 tace odbiorcze, pojemność min. 3200 arkuszy, zszywanie wielopozycyjne do 50 arkuszy oraz kaseta dużej pojemności na 2500 arkuszy A4 |
| 6 | Dla 1 urządzenia z grupy I oraz 2 urządzeń z grupy IV moduł faksu o poniższych minimalnych parametrach technicznych:

|  |  |
| --- | --- |
| Kompatybilność | G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard) |
| Wielkość i szybkość transferu | 33,6 kbps |
| Pamięć | używa pamięci systemowej |
| Funkcje faksu | Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB |

 |
| 7 | Instalacje oraz serwis urządzeń muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. |

**POWINNO BYĆ:**

**Dodatkowe minimalne wymagania dla wszystkich GRUP**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Wszystkie zamawiane urządzenia z grupy I, II, III, IV muszą być wyposażone w czytniki kart zbliżeniowych do autentyfikacji użytkowników z wykorzystaniem kart MIFARE.  |
| 2 | Urządzenia z grup I, II, III, IV mają być wyposażone w minimum 9 calowe kolorowe panele dotykowe  |
| 3 | Urządzenia muszą zawierać pełno-wydajne materiały eksploatacyjne. |
| 4 | Dla 23 urządzeń z grupy I oraz 3 urządzeń z grupy IV metalowe oryginalne podstawy-szafki zintegrowane z urządzeniem muszą być zamykane na zamek z kluczykiem ograniczając dostęp dla osób postronnych. Zamawiający planuje przechowywać w nich zapas papieru do kopiarek. |
| 5 | Dla urządzenia z grupy III finiszer broszurujący na 2 tace odbiorcze, pojemność min. 2200 arkuszy, zszywanie wielopozycyjne do 50 arkuszy oraz kaseta dużej pojemności na 2500 arkuszy A4 |
| 6 | Dla 1 urządzenia z grupy I oraz 2 urządzeń z grupy IV moduł faksu o poniższych minimalnych parametrach technicznych:

|  |  |
| --- | --- |
| Kompatybilność | G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard) |
| Wielkość i szybkość transferu | 33,6 kbps |
| Pamięć | używa pamięci systemowej |
| Funkcje faksu | Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB |

 |
| 7 | Instalacje oraz serwis urządzeń muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. |

 **Z up. PREZYDENTA MIASTA**

 ***SEKRETARZ MIASTA***

 ***Tomasz Czuczak***

*(dokument opatrzony kwalifikowanym*

*podpisem elektronicznym)*