BZP-6.271.1.6.2021.AP Koszalin, dnia 22.06.2021 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP na: Przebudowę ul. Jedności i B. Głowackiego w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. ul. Piastowska, Jedności, B. Głowackiego.

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 2, 3, 4, 5, 6 + MODYFIKACJA 1 SWZ**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi (*numeracja pytań z zachowaniem ciągłości wszystkich pytań zadanych w postępowaniu*):

**Pytanie nr 8**

Proszę o wyjaśnienie, które odgałęzienie ul. Głowackiego należy wykonać. Według OPZ do wykonania w ul. Głowackiego jest odnoga o długości ok 53,6 m, a na projekcie w ul. Głowackiego są dwie odnogi idąc od początku pierwsza w hm 051,8 po prawej stronie i ma długość 154,4 m; druga w hm 117,2 i ma długość ok 75,3 m. Jednocześnie w OPZ dla kanalizacji deszczowej do wykonania jest kanalizacja dla odnogi która występuje w hm 051,8.

**Odpowiedź na Pytanie nr 8**

Do wykonania jest odnoga w hm 051,80 ul. Głowackiego długości 154,40m licząc od osi w ul. Głowackiego.

Patrz: Modyfikacja 1 SWZ pkt 1.

**Pytanie nr 9**

Proszę o dołączenie tabeli robót rozbiórkowych.

**Odpowiedź na Pytanie nr 9**

Zamawiający udostępnia planszę rozbiórek.

Patrz: Załącznik nr 1 do niniejszych Zapytań i odpowiedzi 2, 3, 4, 5, 6 + Modyfikacji 1 SWZ – plik o nazwie: „Plansza rozbiórek”

**Pytanie nr 10**

W przekroju nr W1 projektu „Przebudowa i rozbudowa ulicy Piastowskiej, Bartosza Głowackiego oraz Jedności w Koszalinie” znajduje się opaska jaką ma mieć ona konstrukcję.

**Odpowiedź na Pytanie nr 10**

Zgodnie z przekrojem W1 konstrukcja opaski identyczna jak konstrukcja jezdni.

**Pytanie nr 11**

Proszę o podanie jak ma wyglądać odtworzenie nawierzchni ul. Zwycięstwa przy ulicy Jedności.

**Odpowiedź na Pytanie nr 11**

Odtworzenie nawierzchni ulicy Zwycięstwa – konstrukcja jest wyszczególniona w przedmiarze, który należy traktować jako materiał informacyjny – Wykonawca może go wykorzystać przy sporządzaniu wyceny.

Należy wykonać konstrukcję:

* podbudowę pomocniczą z mieszanki związanej spoiwem – cementem C3/4≤6MPa gr. 18cm,
* podbudowę zasadniczą z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0-31,5 C90/3 gr. 20cm,
* podbudowę zasadnicza AC22P 50/70, dla KR3 gr. 7cm,
* warstwę wiążącą AC16W 50/70, dla KR3 gr. 5cm,
* warstwę ścieralną AC8S 50/70, dla KR3 gr. 4cm.

**Pytanie nr 12**

Proszę podać z jakiego materiału i ile należy uwzględnić przepustów na istniejących kablach energetycznych, teletechnicznych i przewodach gazowych.

**Odpowiedź na Pytanie nr 12**

Zgodnie z dokumentacją na wszystkich kablach elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych należy umieścić rury ochronne dwudzielne pod jezdnią oraz zjazdami zgodnie z dokumentacją.

Na przewodach gazowych nie ma wymogu stosowania rur osłonowych zgodnie z opinią Polskiej Spółki Gazownictwa. Roboty należy wykonać zgodnie z wydaną opinią.

**Pytanie nr 13**

Proszę o udostępnienie planu sytuacyjnego z zaznaczonym zakresem robót.

**Odpowiedź na Pytanie nr 13**

Zamawiający udostępnia plan sytuacyjny z zaznaczonym zakresem robót.

Patrz: Załącznik nr 2 do niniejszych Zapytań i odpowiedzi 2, 3, 4, 5, 6 + Modyfikacji 1 SWZ – plik o nazwie: „Plan sytuacyjny z zakresem robót”

**Pytanie nr 14**

Proszę o informację, które odnogi ul. Głowackiego należy wykonać są rozbieżności między przedmiarem a SWZ.

**Odpowiedź na Pytanie nr 14**

Do wykonania jest odnoga w hm 051,80 ul. Głowackiego długości 154,40m licząc od osi w ul. Głowackiego. Patrz: Odpowiedź na Pytanie nr 8.

**Pytanie nr 15**

Proszę o doprecyzowanie zakresu rozbiórki nieczynnego kanału CO wraz z podaniem jego wymiaru.

**Odpowiedź na Pytanie nr 15**

Odcinek AB ul. Głowackiego na wysokości budynku nr 11;

Odcinek CD odnoga ul. Głowackiego na wysokości budynku nr 11;

Długość odcinka 15m i 9,5m. Sieć CO na mapie oznaczona jest jako 2cwD100 (niecz.) Przyjęto kanał o wymiarach 0,8m x 0,5m.

**Pytanie nr 16**

Czy nad istniejącym kanałem CO należy ująć wymianę gruntu?

**Odpowiedź na Pytanie nr 16**

TAK.

**Pytanie nr 17**

Kto ponosi koszty za zlecenie badań konserwatora zabytków?

**Odpowiedź na Pytanie nr 17**

Koszty badań konserwatorskich są po stronie Zamawiającego.

**Pytanie nr 18**

Czy linię napowietrzną telekomunikacyjną należy zdemontować?

**Odpowiedź na Pytanie nr 18**

TAK. Należy wykonać wstawkę kablem XzTKMxpw 5x4x0,5 – 48m.

**Pytanie nr 19**

Proszę o załączenie planszy rozbiórek.

**Odpowiedź na Pytanie nr 19**

Zamawiający udostępnia planszę rozbiórek.

Patrz: Załącznik nr 1 do niniejszych Zapytań i odpowiedzi 2, 3, 4, 5, 6 + Modyfikacji 1 SWZ – plik o nazwie: „Plansza rozbiórek”

**Pytanie nr 20**

Czy szczeliny kostki kamiennej należy wypełnić fugą?

**Odpowiedź na Pytanie nr 20**

TAK. Fugą na bazie żywic epoksydowych.

**Pytanie nr 21**

Proszę o potwierdzenie, że kostka kamienna poz. 31-33 ma być surowo łupana.

**Odpowiedź na Pytanie nr 21**

TAK.

**Pytanie nr 22**

Dot. miejsc postojowych wg czego należy wykonać konstrukcję? Wg opisu technicznego, przekroju czy przedmiaru?

**Odpowiedź na Pytanie nr 22**

8cm kostka betonowa,

5cm podsypka cem.-piaskowa,

20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa – 0/31,5 – C90/3,

18cm podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem – cementem C3/4 ≤ 6MPa

**Pytanie nr 23**

W opisie przedmiotu zamówienia nie wyszczególniono przyłączy wodociągowych a są w projekcie wykonawczym - proszę o wyjaśnienie czy przyłącza są wyłączone z zakresu objętego przetargiem?

**Odpowiedź na Pytanie nr 23**

W ramach inwestycji na trasie realizowanego wodociągu należy wymienić istniejące przyłącza do obiektów zasilanych z istniejącego wodociągu w zakresie od włączenia do sieci do zaworu za wodomierzem głównym zlokalizowanym wewnątrz budynków:

* ul. Głowackiego nr 11, 11a, 11b, 11c
* ul. Głowackiego nr 13
* ul. Zwycięstwa nr 117 (Zespół Szkół Sportowych)
* ul. Głowackiego nr 7 (Przychodnia) – wodomierz główny bez zmian wymieniony w ostatnim okresie
* ul. Głowackiego nr 2
* ul. Głowackiego nr 8

Dla budynku nr 12 przyłącze doprowadzić do granicy działki (wycenę przyłącza należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym).

W ramach inwestycji przewidziano również przełączenie, do nowoprojektowanej sieci, istniejących przyłączy dla budynków:

* ul. Głowackiego nr 6
* ul. Głowackiego nr 15
* ul. Głowackiego nr 10.

**Pytanie nr 24**

Ulica Głowackiego zgodnie z SWZ ma długość 233,2m i szer. 5m i więcej co daje łącznej powierzchni ok 1.200m2, w przedmiarze policzono 1.064m2, czy to znaczy, że nawierzchnia asfaltowa ronda została ujęta w ul. Jedności?

**Odpowiedź na Pytanie nr 24**

Nawierzchnia asfaltowa ronda została ujęta w ul. Jedności.

**Pytanie nr 25**

Wg planu sytuacyjnego nawierzchnia z kostki kamiennej na ul. Jedności od hm 0+180 do hm 0+348,6 plus poszerzenie to ok 1.050 m2, a w przedmiarze suma poz. 29 i poz. 30 to 961m2. Proszę o potwierdzenie, która wartość jest prawidłowa.

**Odpowiedź na Pytanie nr 25**

Prawidłowa wartość: 961 m2.

**Pytanie nr 26**

Proszę o dołączenie planszy robót rozbiórkowych, z których są brane ilości robót rozbiórkowych w przedmiarach.

**Odpowiedź na Pytanie nr 26**

Zamawiający udostępnia planszę rozbiórek.

Patrz: Załącznik nr 1 do niniejszych Zapytań i odpowiedzi 2, 3, 4, 5, 6 + Modyfikacji 1 SWZ – plik o nazwie: „Plansza rozbiórek”

Ponadto:

Zgodnie z zapisami w SWZ, obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto w złotych polskich (PLN).

Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Przekazane przedmiary robót NALEŻY traktować jako materiały informacyjne, które Wykonawca może wykorzystać przy sporządzaniu wyceny.

**MODYFIKACJA 1 SWZ**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 7 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść SWZ:

1. **W Rozdziale II SWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w pkt I, ppkt 4:**

**JEST:**

1. **Odnoga ul. B. Głowackiego:**

* **droga wewnętrzna**
* **długość ok. 53,60 m**
* **szerokość jezdni zmienna 4,5 – 5,0 m**
* **kategoria ruchu KR1**

**Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie w zakresie robót drogowych:**

1. rozbiórki istniejących nawierzchni z płyt drogowych betonowych, trylinki oraz istniejących krawężników,
2. rozbiórka istniejącej osłony śmietnikowej,
3. wycinka drzew i krzewów,
4. pozostałe roboty rozbiórkowe,
5. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu starobruk (min. 3-elementowej) kolor grafitowy,
6. wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej typu starobruk (min. 3‑elementowej) kolor szary-grafitowy, a miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej kolor niebieski,
7. wykonanie chodnika i opaski wzdłuż jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
8. przepustów na istniejących kablach energetycznych, telefonicznych i przewodach gazowych,
9. Wykonanie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego grubowarstwowo,
10. wykonanie regulacji studzienek, kratek ściekowych i włazów kanałowych,
11. wykonanie regulacji zaworów wodociągowych i gazowych,
12. zagospodarowanie zieleni poprzez humusowanie (dowóz ziemi urodzajnej) gr. 15cm i obsianie trawą.

**POWINNO BYĆ:**

1. **Odnoga ul. B. Głowackiego:**

* **droga wewnętrzna**
* **długość ok. 154,40 m**
* **szerokość jezdni zmienna 4,5 – 5,0 m**
* **kategoria ruchu KR1**

**Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie w zakresie robót drogowych:**

1. rozbiórki istniejących nawierzchni z płyt drogowych betonowych, trylinki oraz istniejących krawężników,
2. rozbiórka istniejącej osłony śmietnikowej,
3. wycinka drzew i krzewów,
4. pozostałe roboty rozbiórkowe,
5. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu starobruk (min. 3-elementowej) kolor grafitowy,
6. wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej typu starobruk (min. 3‑elementowej) kolor szary-grafitowy, a miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej kolor niebieski,
7. wykonanie chodnika i opaski wzdłuż jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm,
8. przepustów na istniejących kablach energetycznych, telefonicznych i przewodach gazowych,
9. wykonanie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego grubowarstwowo,
10. wykonanie regulacji studzienek, kratek ściekowych i włazów kanałowych,
11. wykonanie regulacji zaworów wodociągowych i gazowych,
12. zagospodarowanie zieleni poprzez humusowanie (dowóz ziemi urodzajnej) gr. 15cm i obsianie trawą.
13. **W Rozdziale I SWZ w pkt 14 SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT w ppkt 3 i 4**

**JEST:**

1. Termin składania ofert: do dnia **24.06.2021 r., do godziny 08:00.**
2. Termin otwarcia ofert: **24.06.2021 r., godzina 09:00.**

**POWINNO BYĆ:**

1. Termin składania ofert: do dnia **25.06.2021 r., do godziny 09:00.**
2. Termin otwarcia ofert: **25.06.2021 r., godzina 10:00.**
3. **W Rozdziale I SWZ w pkt 12 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ w ppkt 1**

**JEST:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **23.07.2021 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**POWINNO BYĆ:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **24.07.2021 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Plansza rozbiórek.
2. Załącznik nr 2 – Plan sytuacyjny z zakresem robót.

**Z up. Prezydenta Miasta**

***SEKRETARZ MIASTA***

***Tomasz Czuczak***

*dokument opatrzony kwalifikowanym*

*podpisem elektronicznym*