BZP-6.271.1.6.2021.AP Koszalin, dnia 22.06.2021 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP na: Przebudowę ul. Jedności i B. Głowackiego w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. ul. Piastowska, Jedności, B. Głowackiego.

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 7**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi (*numeracja pytań z zachowaniem ciągłości wszystkich pytań zadanych w postępowaniu*):

**Pytanie nr 27**

Prosimy o potwierdzenie, że zatokę autobusową należy wykonać z kostki kamiennej surowo-łupanej 15/17.

**Odpowiedź na Pytanie nr 27**

Tak, zatokę autobusową należy wykonać z kostki kamiennej surowo-łupanej 15/17 – zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie nr 28**

Prosimy o udostępnienie planszy rozbiórek.

**Odpowiedź na Pytanie nr 28**

Plansza rozbiórek została udostępniona w dniu 22.06.2021r.

Patrz: Załącznik nr 1 do Zapytań i odpowiedzi 2, 3, 4, 5, 6 + Modyfikacji 1 SWZ – plik o nazwie: „Plansza rozbiórek”

**Pytanie nr 29**

Prosimy o potwierdzenie, że rondo należy wykonać z kostki surowo-łupanej.

**Odpowiedź na Pytanie nr 29**

Tak, rondo należy wykonać z kostki surowo-łupanej – zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie nr 30**

Przedmiar drogowy poz. 34, 42 podaje „chodnik z kostki wieloelementowej płukanej kolor szary-granitowy”. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o kolor szary i grafitowy.

**Odpowiedź na Pytanie nr 30**

Chodzi o chodnik z kostki wieloelementowej płukanej kolor szary.

**Pytanie nr 31**

Przedmiar drogowy poz. 30 podaje „nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 12/15cm”, natomiast opis przedmiotu zamówienia podaje kostka kamienna surowo-łupana 8/11. Jaką kostkę kamienną przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź na Pytanie nr 31**

Kostkę należy dopasować do kostki rozbiórkowej w ul. Jedności - kostka kamienna surowo-łupana o wym. 8/11cm, zgodnie z dokumentacją.

**Pytanie nr 32**

Opis przedmiotu zamówienia podaje „wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiędzy istniejącymi budynkami a chodnikiem”, przedmiar nie obejmuje takich robót. Prosimy o podanie ilości oraz określenie materiałów do użycia i dopisanie nowej pozycji do przedmiaru.

**Odpowiedź na Pytanie nr 32**

Izolację przeciwwilgociową należy zastosować na głębokości wykopu przy budynkach. Izolację przeciwwilgociową należy wykonać z foli fundamentowej kubełkowej o gr. min. 0,5mm na łącznej długości 345m.

**Pytanie nr 33**

Przedmiar drogowy poz. 40 chodnik z płyt betonowych 50x50x7cm nie podaje koloru. Prosimy o wskazanie koloru.

**Odpowiedź na Pytanie nr 33**

Kolor szary.

**Pytanie nr 34**

Przedmiar drogowy poz. 67 zdjęcie znaków drogowych – dokąd należy wywieźć zdemontowane znaki?

**Odpowiedź na Pytanie nr 34**

Materiał nietypowy (np. tłuczeń kamienny, elementy znaków drogowych) należy przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym do Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie po wcześniejszym uzgodnieniu z ZDiT - zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 35**

Projekt stałej organizacji ruchu nie podaje wymiarów słupków stalowych. Prosimy o potwierdzenie, że należy stosować słupki fi 70mm.

**Odpowiedź na Pytanie nr 35**

Należy stosować słupki fi 60mm.

**Pytanie nr 36**

Przedmiar drogowy poz. 48 pasy między stanowiskami z kostki wieloelementowej płukanej kolor szary, zgodnie z OPZ miejsca postojowe mają być wykonane z kostki brukowej betonowej typu starobruk min. 3 elementowej. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować kostkę brukową typu starobruk.

**Odpowiedź na Pytanie nr 36**

Na pasy dzielące stanowiska postojowe należy wbudować kostkę typu starobruk koloru szarego.

 **Z up. Prezydenta Miasta**

 ***SEKRETARZ MIASTA***

 ***Tomasz Czuczak***

*dokument opatrzony kwalifikowanym*

 *podpisem elektronicznym*