BZP-9.271.1.15.2022.AN

Koszalin, dnia 12.04.2022 r.

*Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP na przebudowę ul. Podgórnej   
i Pl. J. Kilińskiego w Koszalinie – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Osiedle Podgórne-Batalionów Chłopskich – drogi*

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 1 I MODYFIKACJA 1 SWZ**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności co do grubości kostki jaka ma zostać wykonana na jezdni. Na planie zagospodarowania terenu nawierzchnia jezdni ma być z kostki gr. 8 cm, a w pozostałych dokumentach kostka ma mieć gr. 10 cm.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Wykonanie nawierzchni jezdni zgodnie z dokumentacją i SWZ z kostki betonowej wibroprasowanej typu starobruk układanej w kształcie łuku rzymskiego (kolor antracytowy) grubości 10 cm.

**Pytanie nr 2**

Proszę o potwierdzenie że palisada ma mieć wymiar 6x10x25 cm.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Tak, zgodnie z dokumentacją palisada betonowa o wym. 6x10x25cm pełniąca funkcje obrzeża.

**Pytanie nr 3**

Proszę o podanie koloru palisady do wykonania.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Kolor brązowy/czerwony.

**Pytanie nr 4**

Proszę o weryfikację długości kanalizacji deszczowej z rury betonowej fi300. Według profili wynika, że do wykonania jest 107 m, a według opisu technicznego, opisu przedmiotu zamówienia oraz przedmiaru wynika, że do wykonania jest 407 m.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zgodnie z profilami kanalizacji deszczowej w PW rys. P3 i P4 należy wybudować: 170,8 m kanału dn300 bet, oraz 309,5 m kanału dn160 PCV.

**Pytanie nr 5**

Czy zamawiający potwierdza, że koszt nadzoru archeologicznego i ewentualne prace archeologiczne leżą po stronie Zamawiającego i Wykonawca nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Koszt nadzoru archeologicznego i ewentualnych prac archeologicznych leży po stronie Zamawiającego.

**Pytanie nr 6**

Czy z uwagi na wycinkę drzew w okresie lęgowym należy zapewnić nadzór ornitologiczny/przyrodniczy. Jeżeli tak to po czyjej stronie stoi zapewnieni takiego nadzoru?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Koszt nadzoru przyrodniczego leży po stronie Zamawiającego.

**Pytanie nr 7**

W przedmiarze robót drogowych poz. 102 i 103 znajduje się wykonanie zabezpieczenia skarp płytami ażurowymi, proszę o wskazanie na planie zagospodarowania terenu gdzie występuje to zabezpieczenie.

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zgodnie z opisem przedmiaru i dokumentacją projektową zabezpieczenie skarpy. Dokumentacja przekrój v-v (odc. G-C i parking) oraz na skarpie wzdłuż budynków 6 i 6A.

**Pytanie nr 8**

Proszę o dołączenie Warunków technicznych wydanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Koszalinie z dnia 04.10.2017 r. nr TR.56.171.2017.WP/5198 i TR.56.171.2017.WP/5197

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Dodano dodatkowe załączniki:

- Warunki techniczne wydane przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Koszalinie

Patrz: Modyfikacji 1 SWZ pkt 3.

**Pytanie nr 9**

Proszę o wskazanie jaką konstrukcję należy przyjąć przy odtwarzaniu nawierzchni ul. Młyńskiej po wykonaniu wodociągu oraz włączenia kanalizacji deszczowej do istniejącej studni. Proszę również o dopisanie odtworzenia do przedmiarów.

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Konstrukcję odtworzenia jezdni ul. Młyńskiej należy wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym   
z uwzględnieniem odtworzenia warstwy ścieralnej na całym przekroju jezdni, natomiast konstrukcję odtworzenia nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych 35x35cm należy wykonać zgodnie   
z załącznikiem.

W wycenie należy uwzględnić wykonanie odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Młyńskiej uwzględniając ją w branży drogowej.

Zgodnie z zapisami w SWZ, obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto w złotych polskich (PLN).

Za ustalenie zakresu i ilości robót i innych świadczeń, w tym sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Przekazane przedmiary robót NALEŻY traktować jako materiały informacyjne, które Wykonawca może wykorzystać przy sporządzaniu wyceny.

Dodano dodatkowe załączniki graficzne:

- Odtworzenie nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z odtworzeniem konstrukcji ul. Młyńskiej;

- Odtworzenie nawierzchni chodnika z płyt betonowych chodnikowych 35x35 cm ul. Młyńska.

Patrz: Modyfikacji 1 SWZ pkt 4.

**Pytanie nr 10**

Proszę o dopisania do przedmiarów branży sanitarnej zamulenia kanałów wyłączonych z eksploatacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

W wycenie należy ująć wykonanie zamulenia kanałów branży sanitarnej wyłączonych z eksploatacji.

**Pytanie nr 11**

Z uwagi na zapis w Decyzji ZDiT nr TUR.4421.238.2018.TF z dnia 04.10.2018 r. pkt. 5 czy Zamawiający posiada orzeczenie techniczne osoby posiadającej stosowne uprawnienia w zakresie obiektów mostowych w związku z przyjętym miejscem przez projektanta miejsca włączenia do istniejącej sieci oraz technologii wykonania robót w obrębie podpór kładki dla pieszych.

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Orzeczenie takie nie jest wymagane zgodnie z przepisami budowlanymi. Technologia wykonania robót zgodnie z dokumentacją.

**Pytanie nr 12**

Proszę o uwzględnieni w przedmiarach branży drogowej warstwy podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr 20 cm pod krawężnikami, z uwagi na występowanie warstwy na przekrojach konstrukcyjnych.

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Proszę przyjąć do wyceny podbudowę z mieszanki związanej cementem C3/4 gr 20 cm na całej długości krawężnika i szerokości jego ławy.

**Pytanie nr 13**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia - aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą  i przekazaniu placu budowy?

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Zamawiający udostępnił wszystkie wymagane dokumenty formalne do przetargu.

**Pytanie nr 14**

W przedmiarze robót drogowych wycięte drzewa należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora, a w Opisie Przedmiotu Zamówienia pozyskane z wycinki drewno Wykonawca ma zagospodarować we własnym zakresie. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź na pytanie nr 14**

Wartość pozyskanego z wycinki drewna (brutto) Wykonawca odejmie od ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Przekazane przedmiary robót NALEŻY traktować jako materiały informacyjne, które Wykonawca może wykorzystać przy sporządzaniu wyceny.

**Pytanie nr 15**

W przedmiarze drogowym poz. 144 Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (przy szkole podstawowej) pozycja jest wyrażona w szt. 91, co nie pokrywa się z projektem w którym jest podział na ogrodzenie segmentowe U-12a – 16m; ogrodzenie łańcuchowe U-12b – 58,6 m; słupki blokujące U-12c – 6 szt.

**Odpowiedź na pytanie nr 15**

Do wyceny i realizacji należy przyjąć montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający zgodnie z pismem ZArch.K.5183.86.2019.MJ przeprowadził interwencyjne badania archeologiczne?

**Odpowiedź na pytanie nr 16**

Interwencyjne badania archeologiczne zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót.

**Pytanie nr 17**

Czy z uwagi na miejsce wykonywanych pracy czy należy zapewnić nadzór konserwatora zabytków, jeżeli tak to po czyjej stronie będzie leżało zapewnienie takiego nadzoru.

**Odpowiedź na pytanie nr 17**

Nadzór archeologiczny i ewentualne prace archeologiczne zapewnia Zamawiający. Obowiązkiem Wykonawcy jest pełna współpraca przy realizacji inwestycji z powołanym nadzorem archeologicznym.

**MODYFIKACJA 1 SWZ**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), modyfikujetreść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):

1. **w Rozdziale I SWZ w pkt 14 SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT w ppkt 3 i 4**

**JEST:**

1. Termin składania ofert: do dnia **13.04.2022 r., do godziny 08:00.**
2. Termin otwarcia ofert: **13.04.2022 r., godzina 08:30.**

**POWINNO BYĆ:**

1. Termin składania ofert: do dnia **20.04.2022 r., do godziny 08:30.**
2. Termin otwarcia ofert: **20.04.2022 r., godzina 09:30.**
3. **w Rozdziale I SWZ w pkt 12 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ w ppkt 1**

**JEST:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **12.05.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**POWINNO BYĆ:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **19.05.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. **do dokumentacji projektowej dodaje się Warunki techniczne wydane przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Koszalinie; pliki o nazwach:**

* **załącznik do pytania nr 8-1**
* **załącznik do pytania nr 8-2**

1. **do dokumentacji projektowej dodaje się następujące załączniki; pliki o nazwach:**

* **załącznik do pytania nr 9-1**

*(Odtworzenie nawierzchni chodnika z płyt betonowych chodnikowych 35x35 cm ul. Młyńska)*

* **załącznik do pytania nr 9-2**

*(Odtworzenie nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z odtworzeniem konstrukcji ul. Młyńskiej).*

**Z up. Prezydenta Miasta**

**SEKRETARZ MIASTA**

**Tomasz Czuczak**

*Dokument opatrzony kwalifikowanym*

*podpisem elektronicznym*