

BZP-5.271.1.20.2020.AB Koszalin, dn. 26.06.2020 r.

***Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego*** *w trybie przetargu nieograniczonego na:* *Przebudowę drogi powiatowej ul. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie   
w ramach zadania inwestycyjnego „Rejon ulic: Marszałka J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego”, w tym etapy:*

*1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5513Z - ul. T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / T. Kościuszki / L. Waryńskiego”*

*2. „Oświetlenie drogi powiatowej nr 5513Z - ul. T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / T. Kościuszki / L. Waryńskiego”.*

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 3 i 4**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia   
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), informuje,   
iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (numeracja pytań z zachowaniem ciągłości wszystkich pytań zadanych w postępowaniu),  
na które udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 16**

Poz. 36 kosztorysu, nawierzchnia z kostki betonowej szarej to 1.592m2, wg tab. 2a to 1.650m2+67m2. Która wartość jest poprawna?

**Pytanie nr 17**

Poz. 37 kosztorysu, nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej to 2m2, wg tab. 2a to 8m2. Która wartość jest poprawna?

**Pytanie nr 18**

Poz. 39 kosztorysu, nawierzchnia z kostki betonowej czarnej to 497m2, wg tab. 2a to 359m2+157m2. Która wartość jest poprawna?

**Odpowiedź na pytanie nr 16, 17 i 18:**

*Patrz:* Modyfikacja 3 SIWZ pkt 1.

*Ponadto, zgodnie z zapisami SIWZ: Przekazane przedmiary robót NALEŻY traktować jako materiały/ dokumenty informacyjne, które Wykonawca może wykorzystać przy sporządzaniu wyceny. Zamawiający udostępnia Wykonawcom pełną dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisujące przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.*

**Pytanie nr 19**

Czy w kosztorysie doliczyć ułożenie ścieku z kostki szarej w ilości 94m2?

**Odpowiedź na pytanie nr 19:**

Tak. Należy doliczyć ilość zgodnie z dokumentacją projektową.

*Patrz:* pliki o nazwie: *plansza przedm BUDOWA-2*, *plansza przedm BUDOWA-3,   
plansza przedm BUDOWA-L* (gwiazdką oznaczono krawężniki układane przy ścieku) zamieszczone:

- na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.koszalin.pl w zakładce Urząd Miejski - Zamówienia Publiczne – Przebudowa drogi powiatowej ul. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego „Rejon ulic: Marszałka J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego”, w tym etapy:   
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5513Z - ul. T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego /   
T. Kościuszki / L. Waryńskiego” 2. „Oświetlenie drogi powiatowej nr 5513Z - ul. T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / T. Kościuszki / L. Waryńskiego”.

oraz

- w skompresowanym pliku zip o nazwie: *Dokumentacja projektowa.zip* w folderze: BR drogowa - Przedmiar.

**Pytanie nr 20**

Czy w poz. 43 ułożenie krawężników kamiennych 20x30 należy rozdzielić ławę betonową o przekroju 0,1200m3/mb i 0,0825m3/mb?

**Pytanie nr 21**

Czy w poz. 45 ułożenie krawężników kamiennych 20x22 należy rozdzielić ławę betonową o przekroju 0,1200m3/mb i 0,0825m3/mb?

**Odpowiedź na pytanie 20 i 21:**

*Patrz:* Modyfikacja 3 SIWZ pkt 1.

*Ponadto, zgodnie z zapisami SIWZ: Przekazane przedmiary robót NALEŻY traktować jako materiały/ dokumenty informacyjne, które Wykonawca może wykorzystać przy sporządzaniu wyceny. Zamawiający udostępnia Wykonawcom pełną dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisujące przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.*

**Pytanie nr 22**

Czy w poz. 43 i 45 należy uwzględnić ułożenie krawężników kamiennych prefabrykowanych łukowych?

**Odpowiedź na pytanie 22:**

Tak. Zgodnie z Dokumentacją Projektową.

**Pytanie nr 23**

Jaka ma być grubość ułożenia humusu 10cm czy 20cm?

**Odpowiedź na pytanie 23:**

10 cm.

*Patrz:* Modyfikacja 3 SIWZ pkt 2.

**Pytanie nr 24**

Czy w poz. 51 wykonanie trawników należy uwzględnić koszt rocznej pielęgnacji?

**Odpowiedź na pytanie 24:**

TAK.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II SIWZ Określenie przedmiotu zamówienia, II. ZAKRES RZECZOWY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW REALIZACYJNYCH – UWAGI„1. Zieleń - renowacja zieleni pasa drogowego, założenie trawników wraz z roczną pielęgnacją”.

**Pytanie nr 25**

Czy w pozycjach ułożenia nawierzchni z kostki kamiennej 18cm i 10x10cm należy doliczyć wypełnienie spoin żywicą?

**Odpowiedź na pytanie 25:**

Tak.

Spoiny w nawierzchniach z kostki kamiennej należy wypełnić spoiną żywiczną na 2/3 gr. Kostki zgodnie z SST D-05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej, punkt 2.7.2. Wymagane parametry spoiny żywicznej.

**Pytanie nr 26**

Proszę o dołączenie przekroju charakterystycznego D-D i E-E.

**Odpowiedź na pytanie nr 26:**

*Patrz:* Modyfikacja 3 SIWZ pkt 3.

**Pytanie nr 27**

Proszę o udostępnienie informacji jeżeli zamawiający taką posiada dot. producenta płytek lastriko, które znajdują się w przedmiotowym zamówieniu w związku z problemem znalezienia producenta wykonującego płytki w danej kolorystyce oraz wymiarach.

**Odpowiedź na pytanie nr 27:**

Producentów płytek lastrykowych jest wielu.

Zamawiający nie może wskazywać nazw producentów, u których należy zakupić przedmiotowy produkt.

**MODYFIKACJA 3 SIWZ**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.koszalin.pl w zakładce Urząd Miejski - Zamówienia Publiczne – Przebudowa drogi powiatowej ul. Tadeusza Kościuszki   
   w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego „Rejon ulic: Marszałka J. Piłsudskiego,   
   T. Kościuszki, L. Waryńskiego”, w tym etapy: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5513Z - ul.   
   T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza   
   W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / T. Kościuszki /   
   L. Waryńskiego” 2. „Oświetlenie drogi powiatowej nr 5513Z - ul. T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / T. Kościuszki / L. Waryńskiego” – Przedmiar robót (plik o nazwie: *Przedmiar 2020 Przebudowa ul. T. Kościuszki w Koszalinie*) **zastępuje się** **Zmodyfikowanym przedmiarem robót**, stanowiącym załącznik do niniejszej Modyfikacji 3 (plik o nazwie: *ZMODYFIKOWANY Przedmiar 2020 Przebudowa ul. T. Kościuszki w Koszalinie*).

*UWAGA!*

*Powyższe dotyczy również Przedmiaru robót zamieszczonego w skompresowanym pliku zip   
o nazwie: Dokumentacja projektowa.zip w folderze: BR drogowa - Przedmiar.*

1. w Rozdziale II SIWZ w pkt II. ZAKRES RZECZOWY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW REALIZACYJNYCH:

ETAP I: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5513Z - ul. T. Kościuszki w Koszalinie, na odcinku od   
ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / T. Kościuszki / L. Waryńskiego”

1. **Branża drogowa**

* ***ulica T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego***

***Konstrukcje***

**JEST:**

*Renowacja zieleni pasa drogowego*

* ***20cm*** *humus wraz z obsianiem trawą*
* *Istniejące podłoże gruntowe”*

**POWINNO BYĆ:**

*Renowacja zieleni pasa drogowego*

* ***10cm*** *humus wraz z obsianiem trawą*
* *Istniejące podłoże gruntowe”*

1. Zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.koszalin.pl w zakładce Urząd Miejski - Zamówienia Publiczne – Przebudowa drogi powiatowej ul. Tadeusza Kościuszki   
   w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego „Rejon ulic: Marszałka J. Piłsudskiego,   
   T. Kościuszki, L. Waryńskiego”, w tym etapy: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5513Z - ul.   
   T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza   
   W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / T. Kościuszki /   
   L. Waryńskiego” 2. „Oświetlenie drogi powiatowej nr 5513Z - ul. T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / T. Kościuszki / L. Waryńskiego” – Dokumentację projektową **uzupełnia się**   
   o **Rysunek nr 2.2. w zakresie przekroju D-D oraz E-E „Przekroje charakterystyczne, konstrukcyjne oraz szczegóły“** (plik o nazwie: *Rys. nr 2.2 Przekroje charakterystyczne, konstrukcyjne oraz szczegóły*)

UWAGA!

Powyższe dotyczy również Dokumentacji projektowej zamieszczonej w skompresowanym pliku zip   
o nazwie: *Dokumentacja projektowa.zip.*

1. *w Rozdziale I SIWZ w pkt 13 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT*

**JEST:**

1. Termin składania ofert: do dnia **09.07.2020 r., do godziny 08:00**.
2. Termin otwarcia ofert: **09.07.2020 r., godzina 08:30**.

**POWINNO BYĆ:**

2) Termin składania ofert: do dnia **14.07.2020 r., do godziny 08:00**.

3) Termin otwarcia ofert:  **14.07.2020 r., godzina 08:30**.

***PREZYDENT MIASTA***

***Piotr Jedliński***