BZP-9.271.1.35.2023.AN Koszalin, 21 listopada 2023 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP na Przebudowę chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5521Z – Aleja Monte Cassino w Koszalinie na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. M. Kopernika
w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej – Aleja Monte Cassino w Koszalinie

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 3**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)
- numeracja pytań z zachowaniem ciągłości wszystkich pytań zadanych w postępowaniu – na które udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 4**

Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?

**Pytanie nr 5**

W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?

**Pytanie nr 6**

W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?

**Pytanie nr 7**

W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość Przedmiaru?

**Pytanie nr 8**

Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

**Odpowiedź na pytania nr 4 – 8:**

Zgodnie z zapisami w SWZ, obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto w złotych polskich (PLN).

Zamawiający przekazane przedmiary robót traktuje jako dokumenty informacyjne, ułatwiające Wykonawcy wycenę. Zamawiający udostępnia Wykonawcom pełną dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisujące przedmiot zamówienia. Za ustalenie zakresu i ilości robót i innych świadczeń, w tym sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

**Pytanie nr 9**

Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

**Odpowiedź na pytanie nr 9**

W Rozdziale II SWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w pkt 3 UWAGI w ppkt 3, Zamawiający zapisał:

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP, w sytuacji gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu w domyśle towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Ponadto, w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do:

1. norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia;
2. wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 ustawy PZP, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 10**

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

TAK, wszystkie odpowiedzi na pytania będą wiążące podczas realizacji inwestycji, a Wykonawca winien uwzględnić je w wycenie.

**Pytanie nr 11**

Według załączonej dokumentacji projektowej na chodnikach należy wbudować kostkę betonową szarą h=8. Proszę o informację, czy ma być to kostka typu Holland, czy Behaton?

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

Należy wbudować kostkę typu Holland.

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający potwierdza, że materiał rozbiórkowy nadający się do ponownego wykorzystania (kostka betonowa dwuteowa, elementy oznakowania drogowego) należy spaletować, a następnie przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym na bazę Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie? Proszę
o informację do kogo należeć będą w/w koszty.

**Odpowiedź na pytanie nr 12**

W Rozdziale II SWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt 3 UWAGI w ppkt 4 ust. a – Zamawiający zapisał:

Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wykorzystania pochodzący z rozbiórki istniejącej drogi (kostka betonowa dwuteowa, elementy oznakowania drogowego) należy wywieźć i przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym na bazę Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie (ul. Przemysłowa) po wcześniejszym uzgodnieniu z ZDiT. Materiał musi być ułożony na paletach i zabezpieczony (ostreczowany) w taki sposób aby nie uległ uszkodzeniu i rozwaleniu się z palet w trakcie transportu i złożenia na magazynie.

W Rozdziale I SWZ Instrukcja dla Wykonawców, pkt 15 Sposób obliczenia ceny w ppkt 2 Zamawiający zapisał:

Cena oferty stanowić będzie sumę cen za wykonanie robót budowlanych, w tym dostaw, wykonanych usług oraz innych świadczeń, koniecznych do prawidłowego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji oraz innych elementów niezbędnych do zrealizowania całego przedmiotu zamówienia wynikających wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujętych, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to w szczególności następujące koszty za:

* atesty i badania wymagane normami;
* zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia;
* zabezpieczenie istniejącego drzewostanu;
* wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem wszelkich zgód oraz oznakowanie zgodnie z nim placu budowy;
* odtworzenie lub wznowienie uszkodzonych lub zniszczonych punktów poziomej
i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej po zakończeniu inwestycji przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego;
* obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą;
* organizację własnego zaplecza wraz z dostawą wody i energii na teren prowadzonych robót;
* dowóz materiałów;
* składowanie gruzu i nadmiaru gruntu – zgodnie z zapisami w opisie przedmiotu zamówienia;
* uporządkowanie terenów w obrębie pasa drogowego;
* **wykonanie i montaż tablicy informacyjnej** – wykonanej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do opisu przedmiotu zamówienia;
* inne ewentualne koszty wynikające z procesu wykonywanych robót budowlanych.

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający potwierdza, że materiał rozbiórkowy pochodzący z demontażu istniejącej kanalizacji należy przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Koszalinie (ul. Wojska Polskiego)? Proszę o informację do kogo należeć będą w/w koszty.

**Odpowiedź na pytanie nr 13**

W Rozdziale II SWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt 3 UWAGI w ppkt 4 ust. b – Zamawiający zapisał:

Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wykorzystania pochodzący z demontażu istniejącej kanalizacji – wpusty i włazy studni należy wywieźć i przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie (ul. Wojska Polskiego).

W Rozdziale I SWZ Instrukcja dla Wykonawców, pkt 15 Sposób obliczenia ceny w ppkt 2 Zamawiający zapisał:

Cena oferty stanowić będzie sumę cen za wykonanie robót budowlanych, w tym dostaw, wykonanych usług oraz innych świadczeń, koniecznych do prawidłowego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji oraz innych elementów niezbędnych do zrealizowania całego przedmiotu zamówienia wynikających wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujętych, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to w szczególności następujące koszty za:

* atesty i badania wymagane normami;
* zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia;
* zabezpieczenie istniejącego drzewostanu;
* wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem wszelkich zgód oraz oznakowanie zgodnie z nim placu budowy;
* odtworzenie lub wznowienie uszkodzonych lub zniszczonych punktów poziomej
i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej po zakończeniu inwestycji przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego;
* obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą;
* organizację własnego zaplecza wraz z dostawą wody i energii na teren prowadzonych robót;
* dowóz materiałów;
* składowanie gruzu i nadmiaru gruntu – zgodnie z zapisami w opisie przedmiotu zamówienia;
* uporządkowanie terenów w obrębie pasa drogowego;
* **wykonanie i montaż tablicy informacyjnej** – wykonanej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do opisu przedmiotu zamówienia;
* inne ewentualne koszty wynikające z procesu wykonywanych robót budowlanych.

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający potwierdza, że pozyskany gruz budowlany – jeśli wystąpi – (wszystkie elementy betonowe – odpad z procesu budowlanego, np. nawierzchnia: z betonu cementowego, z płyt betonowych, z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka), z kostki brukowej betonowej oraz krawężniki i obrzeża), nadający się do przekruszenia i ponownego wykorzystania, należy oczyścić i przekazać do magazynu Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie? Proszę o informację do kogo należeć będą w/w koszty.

**Odpowiedź na pytanie nr 14**

W Rozdziale II SWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt 3 UWAGI w ppkt 5 – Zamawiający zapisał:

Gruz budowlany – jeśli wystąpi – (wszystkie elementy betonowe – odpad z procesu budowlanego, np. nawierzchnia: z betonu cementowego, z płyt betonowych, z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka), z kostki brukowej betonowej oraz krawężniki i obrzeża), nadający się do przekruszenia i ponownego wykorzystania, należy przekazać do magazynu Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Materiał winien być w miarę możliwości oczyszczony, bez zbędnych zanieczyszczeń i nadmiaru ziemi. Dostarczane materiały luźne powyżej 25 m3 mają być spryzmowane przez dostarczającego.

W Rozdziale I SWZ Instrukcja dla Wykonawców, pkt 15 Sposób obliczenia ceny w ppkt 2 Zamawiający zapisał:

Cena oferty stanowić będzie sumę cen za wykonanie robót budowlanych, w tym dostaw, wykonanych usług oraz innych świadczeń, koniecznych do prawidłowego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji oraz innych elementów niezbędnych do zrealizowania całego przedmiotu zamówienia wynikających wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujętych, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to w szczególności następujące koszty za:

* atesty i badania wymagane normami;
* zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia;
* zabezpieczenie istniejącego drzewostanu;
* wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem wszelkich zgód
oraz oznakowanie zgodnie z nim placu budowy;
* odtworzenie lub wznowienie uszkodzonych lub zniszczonych punktów poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej po zakończeniu inwestycji przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego;
* obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą;
* organizację własnego zaplecza wraz z dostawą wody i energii na teren prowadzonych robót;
* dowóz materiałów;
* składowanie gruzu i nadmiaru gruntu – zgodnie z zapisami w opisie przedmiotu zamówienia;
* uporządkowanie terenów w obrębie pasa drogowego;
* **wykonanie i montaż tablicy informacyjnej** – wykonanej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do opisu przedmiotu zamówienia;
* inne ewentualne koszty wynikające z procesu wykonywanych robót budowlanych.

**Pytanie nr 15**

W związku z koniecznością przekazania materiałów Zamawiającemu proszę o informację czy Zamawiający posiada wszelkie zezwolenia/ decyzje dotyczące ewidencji odpadów w Bazie Danych Odpadowych na magazynowanie materiału rozbiórkowego?

**Odpowiedź na pytanie nr 15**

Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wykorzystania należy przekazać zgodnie z zapisami SWZ. Natomiast **Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach** (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późniejszymi zmianami).

**Pytanie nr 16**

Proszę o informację, czy w wycenie należy uwzględnić koszt wykonania i montażu rządowej tablicy informacyjnej.

**Odpowiedź na pytanie nr 16**

TAK, należy przyjąć wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

**Pytanie nr 17**

Proszę o informację w jakiej ilości należy zamontować rządową tablicę informacyjną.

**Odpowiedź na pytanie nr 17**

Należy zamontować 1 (jedną) tablicę informacyjną.

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający potwierdza, że materiał pozyskany z demontażu oświetlenia (oprawę, słup i fundament) należy przekazać właścicielowi sieci Energa-Oświetlenie?

**Odpowiedź na pytanie nr 18**

Zgodnie z punktem 3 warunków technicznych Energi Oświetlenie EOŚ-5368-UD-K/GP/2023 z dnia 30.08.2023r. materiał pozyskany z demontażu (słup, fundament, oprawę) należy rozliczyć w DRU Karlino.

**Pytanie nr 19**

Według załączonej dokumentacji projektowej ma być wykonana regulacja pionowa włazów kanałowych. Proszę o informację czy włazy kanałowe należy wymień na nowe.

**Odpowiedź na pytanie nr 19**

Regulacja pionowa ma polegać na regulacji włazów kanałowych na pierścieniach z tworzyw sztucznych oraz wymianie 2 istniejących włazów na wysokości budynku Al. Monte Cassino 2 na włazy wentylowane klasy B.

**Pytanie nr 20**

Według załączonej dokumentacji projektowej należy wyregulować zawory wodociągowe w ilości 3 szt., natomiast według załączonego rysunku nr. 2 ilość ta wynosi 4 szt. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź na pytanie nr 20**

Należy wyregulować zawory wodociągowe w ilości 4 szt.

**Pytanie nr 21**

Według załączonej dokumentacji projektowej należy wyregulować włazy kanałowe w ilości 4 szt., natomiast według załączonego rysunku nr. 2 ilość ta wynosi 5 szt. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź na pytanie nr 21**

Należy wyregulować włazy kanałowe w ilości 5 szt.

**Pytanie nr 22**

Według załączonego rysunku nr. 2 regulacji wysokościowej należy poddać także studnie teletechniczne. Proszę o potwierdzenie, czy w/w roboty należy uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź na pytanie nr 22**

Tak.

**Pytanie nr 23**

Według załączonego rysunku nr. 2 regulacje wysokościowe należy przeprowadzić również na studniach teletechnicznych. Proszę o potwierdzenie, że ilość studni do regulacji wynosi 4 szt.

**Odpowiedź na pytanie nr 23**

Tak, ilość studni teletechnicznych do regulacji wynosi 4 szt.

**Pytanie nr 24**

Według załączonej dokumentacji projektowej należy wykonać usunięcie istniejącego oznakowania poziomego poprzez piaskowanie, czy Zamawiający dopuszcza usunięcie oznakowania poziomego za pomocą frezowania?

**Odpowiedź na pytanie nr 24**

Usunięcie oznakowania należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową poprzez piaskowanie.

**Pytanie nr 25**

Proszę o potwierdzenie, że według załączonej dokumentacji projektowej należy zlikwidować jeden znak D-6 wraz ze słupkiem, a w związku z tym należy uwzględnić likwidację w wycenie.

**Odpowiedź na pytanie nr 25**

Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, należy zlikwidować jeden znak D-6.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA**

**SEKRETARZ MIASTA**

**Tomasz Czuczak**

Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym